Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC 抓取日志文件从16. 十月 2019, 0:49

彩音 ～xi-on～ / IRISeason -アイリシーズン-

使用驱动器  ：ASUS    SDRW-08U7M-U   Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 是

读取偏移校正：               : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
 在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式： : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

     音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  2:32.19 |      0 |  11418 
      2 |  2:32.19 |  4:31.57 |  11419 |  31800 
      3 |  7:04.01 |  3:54.19 |  31801 |  49369 
      4 | 10:58.20 |  4:02.19 |  49370 |  67538 
      5 | 15:00.39 |  3:42.57 |  67539 |  84245 
      6 | 18:43.21 |  3:28.00 |  84246 |  99845 
      7 | 22:11.21 |  4:32.57 |  99846 | 120302 
      8 | 26:44.03 |  3:31.57 | 120303 | 136184 


范围状态及错误

已选择范围

     文件名 D:\东方无损音乐\[彩音 ～xi-on～]\2019.10.06 [XITH-0033] IRISeason -アイリシーズン- [秋例大祭6]\彩音 ～xi-on～ - IRISeason -アイリシーズン-.wav

     峰值电平 96.5 %
     抓取速度 5.7 X
     范围质量 99.9 %
     复制 CRC 1CE2A03C
     复制成功

没有错误发生

 
AccurateRip 摘要
 
音轨  1  在数据库中不存在
音轨  2  在数据库中不存在
音轨  3  在数据库中不存在
音轨  4  在数据库中不存在
音轨  5  在数据库中不存在
音轨  6  在数据库中不存在
音轨  7  在数据库中不存在
音轨  8  在数据库中不存在
 
没有任何音轨在 AccurateRip 数据库中有记录

状态报告结尾

---- CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: dzyYHZNYfdyVk20vlnNjoSsKIL0-] disk not present in database
Submit result: dzyYHZNYfdyVk20vlnNjoSsKIL0- has been uploaded


==== 记录校验日志 93601E27EB7DABD883549D2083795BCDA311659D876C6990CF5567154B296C83 ====
